Un Capteur - Une application : Dialogue simple entre Arduino et Processing

Porteur(s) du projet : Damien MUTI (Prof. de Numérique)

Date : 05/2021

Contexte : Cours

Fichiers :

Liens :

Capteurs/Actionneurs :

Capteur de distance ultrason Grove

Potentiomètre

Processing

Intentions : explication du projet et objectifs

L'objectif de cet article est de montrer sur un exemple simple comment dialoguer entre la carte Arduino et Processing. L'objectif est de mesurer la valeur lue sur UN capteur et de l'envoyer vers le programme Processing comme un paramètre pouvant faire varier la forme ou la couleur d'un graphisme.

Les programmes proposés sont des formes simplifiés des exemples SerialCallResponse de Processing et Arduino.

Le schéma suivant résume la situation :

Nous proposons ici de mesurer une distance à l'aide d'un capteur de distance ultrason et de faire varier la couleur d'une forme sous Processing.

Circuit Arduino

On utilise un capteur de distance Ultrason Ultrasonic en Grove. Le schéma de câblage est le suivant :

Le capteur Ultrason est branché sur le “slot” D7.

Programmes

Références : Contrôle d’accès par badge RFID avec Arduino

Le programme permettant de détecter l'identifiant unique du tag est le suivant : RFID : Contrôle d’accès par badge avec Arduino

Réalisation de la maquette

vidéos, photos du making of...