Theremin

Porteur(s) du projet : Flora Vander Poorte (DSAADG2), Damien MUTI (Prof. de Numérique)

Date : 03/2021

Contexte : Macroprojet

Fichiers :

Liens :

Capteurs : Capteur de distance Ultrasonic Grove

Pour faire un thérémine nous avons besoin de :

Carte Arduino Uno

Cable de branchement usb

Carte Seeduino

Capteur Grove Ultrasonic Ranger

Fils de connexions

Branchement de la carte :

Nous allons utiliser Arduino et Processing afin de réaliser notre Thérémine.

Pour brancher la carte et commencer le programme, nous allons suivre ce tuto tuto capteur grove.