# Cuiseur solaire parabolique ## Jean-Noël Montagné ● France ● Nice ● https://blog.nicelab.org/ Comment transformer une antenne pour télévision satellite en cuiseur solaire à cuisson rapide ? C’est l’idée lancée par Jean-Noël Montagné, plasticien et fondateur du Nice Lab, le premier hackerspace niçois créé en 2009. « Le principe du parabolique est connu depuis l’Antiquité, explique-t-il. C’est finalement très simple à fabriquer». Le principe ? Les rayons solaires, qui frappent perpendiculairement la surface, sont réfléchis par le miroir parabolique qui les concentre en un seul point : le point focal. L’énergie est alors libérée sous forme de chaleur. Dans des conditions d’ensoleillement optimales, la température peut atteindre les 300°C. De quoi faire flamber un morceau de carton instantanément. Ou faire bouillir de l’eau en 40 minutes en plaçant une casserole sombre devant le point focal. L’équipe du workshop, composée de 7 personnes, s’est lancée dans la fabrication de deux prototypes de cuiseurs solaires, entièrement conçus avec des matériaux de récupération. « Nous avons trouvé ces antennes paraboliques sur les trottoirs de Nice, abandonnées comme des déchets », dit-il. Fixées sur un pied de chaise de bureau à roulettes, les paraboles ont été recouvertes d’un film vinyle miroir autocollant découpé en lés triangulaires pour constituer la partie réfléchissante. Le soleil envoie 1kW au mètre carré par temps clair à midi. Ce qui signifie que plus la parabole est grande, plus elle libère de puissance. Les prototypes réalisés pour Machines génèrent entre 500 et 600 W. Petit plus : l’équipe a également imaginé un traqueur solaire. Ce dispositif permet d’orienter automatiquement la parabole vers le soleil grâce à des panneaux photovoltaïques fabriqués sur place avec des cellules brutes de silicium et directement connectés à un petit moteur qui fait tourner la parabole. Comme un tournesol.